目　錄

1 EZ220pu智慧卡讀卡機安裝

2 讀卡機自我檢測程式

3 讀卡機驅動程式移除

4 卡片插入方向

5 燈號顯示

6 故障排除

# 1 EZ220PU智慧卡讀卡機安裝

## 1.1 安裝硬體

將 A 型 4PIN 之 USB 接頭插入電腦的 USB 埠上

## 1.2 安裝驅動程式

步驟(1). 請將讀卡機插到電腦的 USB 埠上，如果出現"新增硬體精靈"對話盒時，請按"取消"按鈕

步驟(2). 將光碟片放入光碟機中，點選"安裝EZ220PU驅動程式"或執行光碟片中之"autorun.exe"程式

步驟(3). 當出現"EZ220PU 驅動程式安裝"對話盒時，按"是"按鈕

步驟(4). 當出現"Microsoft Smart Card Base Components"對話盒時，請按"接受"按鈕

步驟(5). 當出現"您必須重新啟動電腦，新的設定值才會生效。要現在重新啟動電腦？"對話盒時，請按"是"按鈕重新啟動系統

附註說明：系統重新啟動後，您可檢查系統內容之"裝置管理員"中是否有該讀卡機，以確定是否正確安裝

# 2 讀卡機自我檢測程式

步驟(1). 執行程式集/EZ220PU Utility/EZ220PU Diagnostics

步驟(2). 請按下"檢測"按鈕，開始執行自我檢測程式

步驟(3). 當檢測完成後，若全部通過則表示讀卡機已安裝成功，請按下"離開"結束檢測程式

# 3 讀卡機驅動程式移除

步驟(1). 執行程式集/EZ220PU Utility/Uninstall EZ220PU Reader

步驟(2). 當出現"你確定要移除 EZ 220PU 智慧卡讀卡機嗎?"對話盒時，確定移除請按"是"，按"否"則取消移除

步驟(3). 當移除成功時會出現下列訊息，按"確定"結束此對話盒

# 4 卡片插入方向

EZ220PU

# 5 燈號顯示

Ÿ 黃綠燈：代表讀卡機之電源供應狀態,亮時為已接上電源

Ÿ 紅燈：代表卡片已被重置(Reset),閃爍時代表正在讀寫 IC 卡

# 6 故障排除

故障排除請詳見 EZ PC/SC智慧卡讀卡機FAQ